Пятница,24,Декабрь,2010,21:53:31:60804

ВАСЯ Версия: диагност 10.6R

Версия данных: 20100630

--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

Шасси: 4E0

Список: 01 02 03 05 06 07 08 09 15 16 17 18 19 1D 1E 25 28 34 36 37

          38 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 67 72 76 77

VIN: WAUZZZ4E23N004773   Пробег: 189150km/117532miles

00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000

01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010

02- Электроника КП -- Статус: OK 0000

03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000

05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000

06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000

07- Центральный передний блок MMI -- Статус: OK 0000

08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010

09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000

15- Подушка безопасности -- Статус: OK 0000

16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000

17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000

18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 1010

19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010

1D- Идентификация водителя -- Статус: содержит неисправности 0010

1E- Мультимедиа проигрыватель 2 -- Статус: OK 0000

25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000

28- Задняя панель управления климат-контроля -- Статус: OK 0000

34- Система регулирования клиренса -- Статус: OK 0000

36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000

37- Навигационная система -- Статус: OK 0000

38- Электроника потолка -- Статус: содержит неисправности 0010

42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010

46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010

47- Аудиосистема -- Статус: OK 0000

4F- Центральный блок электрооборудования -- Статус: содержит неисправности 0010

52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010

53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000

55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010

56- Магнитола -- Статус: OK 0000

57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000

61- Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе -- Статус: содержит неисправности 0010

62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000

65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000

67- Голосовое управление -- Статус: OK 0000

72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000

76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010

77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя        Label: 4E0-910-043.clb
   Part No SW: 4E0 910 043     HW: 4E0 820 043 A

   Компонент: KLIMAAUTOMAT    011 0190  

   Ревизия: 00000009    Серийный номер: 00000000007474

   Кодировка: 0069755

   Мастерская #: WSC 02311 785 00200

   VCID: DAB0979E6C77

7 Найдены неисправности:

00066 - Нагревательный элемент пространства для ног в задней правой части салона-Z43 

            004 - нет сигнала/связи - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100100

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 40

                    Сброс счетчика: 125

                    Пробег: 170130 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.03.10

                    Время: 16:13:58

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.80 V
00727 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонки размораживателя-G135 

            010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00101010

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 13

                    Сброс счетчика: 126

                    Пробег: 184678 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.11.05

                    Время: 07:43:58

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.30 V
                    (нет узла): 173.0

                    (нет узла): 255.0

00796 - Вентилятор датчика температуры-V42 

            003 - механическое повреждение - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100011

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 1

                    Сброс счетчика: 124

                    Пробег: 189081 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.12.23

                    Время: 08:35:49

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.60 V
                    Температура: 24.0°C
01870 - Потенциометр исполнительного электродвигателя заслонок теплого и холодного возду№dЛбС® 

            010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00101010

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 1

                    Сброс счетчика: 125

                    Пробег: 189095 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.12.23

                    Время: 19:28:41

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.30 V
                    (нет узла): 100.0

                    (нет узла): 255.0

00728 - Потенциометр исполнительного электродвигателя центрального левого дефлектора-G13ѕ 

            010 - обрыв или короткое замыкание на плюс

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 01101010

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 154

                    Сброс счетчика: 88

                    Пробег: 182685 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.09.09

                    Время: 07:49:39

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.30 V
                    (нет узла): 136.0

                    (нет узла): 6.0

00731 - Потенциометр исполнительного электродвигателя левой заслонки пространства для но
®Й.Ы— 

            010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00101010

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 70

                    Сброс счетчика: 120

                    Пробег: 181122 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.20

                    Время: 07:34:50

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.30 V
                    (нет узла): 243.0

                    (нет узла): 255.0

00716 - Исполнительный электродвигатель заслонки рециркуляции воздуха-V113 

            003 - механическое повреждение - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100011

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 254

                    Сброс счетчика: 127

                    Пробег: 181354 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.27

                    Время: 07:57:09

             Стоп-кадр:

                    Напряжение: 13.50 V
                    Температура: 24.0°C
                    (нет узла): 65.0

                    (нет узла): 100.0

                    Температура: -84.0°C
Адрес 19:  Диагностический интерфейс шин данных        Label: 4E0-910-468.clb
   Part No SW: 4E0 910 468     HW: 4E0 907 468 A

   Компонент: Gateway         H06 0040  

   Ревизия: 06          Серийный номер: 0000302B2714A5

   Кодировка: FCFF7FDF2B7504

   Мастерская #: WSC 00000 128 00289

   VCID: E5CAB4625509

1 неисправность:

01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 

            004 - нет сигнала/связи - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100100

                    Приоритет неисправности: 2

                    Частота неисправности: 1

                    Сброс счетчика: 124

                    Пробег: 189068 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.12.22

                    Время: 16:55:01

Адрес 4F:  Центральный блок электрооборудования        Label: 4E0-910-280.clb
   Part No SW: 4E0 910 280     HW: 4E0 907 280 A

   Компонент: ILM Beifahrer   H06 0050  

   Ревизия:             Серийный номер: 00000000007028

   Кодировка: 0010111

   Мастерская #: WSC 02311 785 00200

   VCID: DDBA9C827D59

   Part No: 4E0 910 511 

   Компонент: UGDO HL ECE     H04 0030

1 неисправность:

01320 - Блок управления Climatronic-J255 

            004 - нет сигнала/связи - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100100

                    Приоритет неисправности: 3

                    Частота неисправности: 3

                    Сброс счетчика: 91

                    Пробег: 185940 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.11.15

                    Время: 02:29:00
Адрес 61:  Регулятор аккум. в межсетевом интерфейсе        Label: 4E0-910-181.clb
   Part No SW: 4E0 910 181 C    HW: 4E0 915 181 C

   Компонент: J0644 BEM       H12 0550  

   Ревизия: 00000000    Серийный номер: 00000000023432

   Мастерская #: WSC 00000 000 00000

   VCID: 204465768AAB

   Part No: 000 915 105 AK

   Компонент: von VA0  2703160739       

   Кодировка: 303030393135313035414B56413032373033313630373339

   Мастерская #: WSC 33634 133 84768

5 Найдены неисправности:

02272 - Ток покоя, режим 1 

            000 -  -  - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100000

                    Приоритет неисправности: 7

                    Частота неисправности: 57

                    Пробег: 180857 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.14

                    Время: 11:46:18

02273 - Ток покоя, режим 2 

            000 -  -  - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100000

                    Приоритет неисправности: 7

                    Частота неисправности: 19

                    Пробег: 180857 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.14

                    Время: 11:49:45

02276 - Ток покоя, режим 5 

            000 -  -  - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100000

                    Приоритет неисправности: 7

                    Частота неисправности: 12

                    Пробег: 181408 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.27

                    Время: 22:30:05

02274 - Ток покоя, режим 3 

            000 -  -  - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100000

                    Приоритет неисправности: 7

                    Частота неисправности: 12

                    Пробег: 181408 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.27

                    Время: 22:30:15

02277 - Ток покоя, режим 6 

            000 -  -  - Непостоянно

             Стоп-кадр:

                    Статус неисправности: 00100000

                    Приоритет неисправности: 7

                    Частота неисправности: 12

                    Пробег: 181408 km
                    Отсчет времени: 0

                    Дата: 2010.08.27

                    Время: 22:30:25

