Модель
Audi S8 quattro 4,0
7714HC12
VIN
WAUZZZ4H2HN023440
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2017
Годы производства
2014 - 2017
Рынок
Европа
Дата производства
08.09.2017
Цвет кузова
6Y
Цвет крыши
6Y
Оснащение
FZ
Код
CTFA
Серийный номер
Рабочий объем
4000
Мощность (кВт)
382
Мощность (л/с)
520
Кол-во цилиндров
8
Примечание
Код
SHG
Идентификатор привода осей
8A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A51
Audi AG
A8S
Стандартное исполнение
AQ0
Качество серийного производства
AV1
Правостороннее движение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C21
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
DH1
8-цилиндровый бензиновый двигатель 4,0/382 кВт битурбо, FSI баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: TV7
E0A
Без исполнительного модуля, базовая комплекта
EA0
Без продления гарантии
EP1
С компенсатором шума (ANC - активное подавление шумов)
EW0
Без договора на техническое обслуживание
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
F11
Легкосплавные диски 9J x 21
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FN0
Вариант "S"
FQ0
Серийные колёса
G1G
8-ступенчатая АКП для полного привода
GH2
Задняя главная передача, вектор крутящего момента
GP2
Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости
GS4
Приложения
GT4
Алюминиевые декор. накладки
GZ2
Доводчик двери
HW4
Шины 265/35 R21 101Y xl
IW0
Без eCall / bCall
J0P
АКБ (105 Ач)
K8B
Седан
KA6
С передней камерой и камерой заднего вида и двумя боковыми камерами
KK3
Хладагент R1234yf
KS1
Проекционный дисплей
L0L
Версия с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
NY0
АКБ/генератор обычной ёмкости/мощности
PCE
Brake calipers in silver Ad Personam
PCS
Lättmetallfälgar "TRIUS" svarta 7J x 17" - 4 st.
PDW
Insulating/acoustic glass with tinted windows (privacy glass)
PGB
Conven. key w. sensor-contr. luggage comp. release incl. elec. open/closing lugg. comp. lid. w. anti-theft alarm
PKB
Komfortpakke
PRJ
Aluminium-Gussräder im 5-Parallelspeichen-Stern-Design, Größe 8,5 J x 19 mit Reifen 255/35 R 19
Q1D
Спортивные сиденья с расширенной функцией гладкая кожа
QF0
Без трубки/аппарата (телефона)
QQ1
С доп. освещением (освещение внутри)
QR9
с системой распознавания дорожных знаков
QV0
Без приема ТВ-сигнала/SAT/DAB
QW1
Центральный пульт управления, спереди
S3G
А/м со спец.переоборудованными/установл. мех-мами
TV7
8-цил. бензиновый двигатель 4,0 л агр. 079.E
U1A
Панель приборов с шкалой "км/ч", часы, тахометр и суточный счётчик пути в км
UF7
Разъём для подключения внешних устройств
UH2
Стояночный тормоз
UJ1
Носитель вводимых данных для мультимедийной системы
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC0
Без устройства открывания гаражных ворот
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
VG6
Сорт шин, исп. 2
VW5
Боковые и задние стёкла
YVJ
Audi exclusive black/red design package
0C0
Standard
0EE
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ СТАНД. КП
0FA
Производство, стандарт
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0K0
Без альтернативной системы привода
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0M0
Топливный бак
0P8
Спортивная выпускная система
0RZ
Без системы блокировки замка зажигания и стартера, без блокировки рулевой колонки
0TD
Передние и задние коврики
0U0
Качество топлива RON 98
0VC
Борт. документация на немецком
0Y1
Стандартные климатические зоны
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1A2
Непосредственный впрыск бенз. двигателя (FSI)
1D0
без прицепа
1E0
Без адсорбера
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G5
Запасное колесо, докатное, размер штатного колеса, та же длина окружности качения
1KZ
Задние тормозные диски - диаметр диска 18 дюймов Черные тормозные суппорты
1LX
Дисковый тормоз перед. PCCB (EXC)
1N8
Усилитель рулевого управления (динам.рул.управление)
1PD
Колёсные болты-секретки (незапираемые)
1S1
К-кт инструмента, прилагаемого к а/м и домкрат
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Перевязочный материал, знак аварийной остановки
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1W0
Без холодильника/охлаждаемого вещевого ящика
1X1
Полный привод
1XT
Кожаное обогреваемое спорт. многофункц. рул. колесо с Tiptronic
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2D0
БЕЗ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО ПАКЕТА
2K3
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2MB
4-сторонняя пневмоподвеска с электронным регулированием демпфирования
2T5
Без дисплея с двухоконным режимом экрана
2V9
Впуск приточного воздуха с ионизатором
2Z1
Модельный знак сзади или с надписями quattro
3B4
Крепления для детских кресел ISO Fix другие страны
3FR
Подъёмно-сдвижной электролюк Solar с автоматикой предустановки положения
3PR
Рег. сидений с эл. приводом для обоих передних сидений с функцией памяти
3X4
Приспособление для перевозки длинномерных грузов
3Y8
Солнцезащитная шторка заднего стекла и боковых стёкол сзади, с электроприводом
4A4
Подогрев передних и задних сидений
4D0
Без вентиляции сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4F2
PORSCHE ENTRY & DRIVE
4GR
Атермальное ветровое стекло с обогревом
4L6
Внутреннее зеркало заднего вида с автом. затем
4QF
Трёхточечные автоматические ремни, с эл. регулировкой по высоте и функцией памяти
4UF
Подушки безоп. водит. и пер. пасс. с деакт. подуш. безоп. пер. пасс.
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
4ZB
Блестящие декор. накладки
5C0
Без особых мер относительно кузова
5D7
Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
5J0
Без заднего спойлера
5K5
Транспорт. защитная плёнка с доп. мерами транспортной защиты
5MK
Декоративные вставки, карбон
5N1
Откидные поручни
5SL
Наружное зеркало левое, асферическое
5XC
Солнцезащ.козырьки с космет.зеркалом с подсветкой для водителя и передн.пасс.
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6A0
без огнетушителя
6E3
Подлокот.сред.перед. ПВХ-пленка с пенист. п
6F3
Эмблемы
6FB
Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
6G0
DVD-чейнджер
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NQ
Обивка потолка станд., из ткани, США
6Q5
Рукоятка рычага перекл. передач с отделкой Alcantara
6TS
Правое наружное зеркало, асферическое, с увеличенной зоной обзора
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XL
Наружное зеркало с функцией памяти, с автоматическим затемнением, эл. складыванием, регулятором и обогревом
6Y0
Без системы предупр. о превышении порога скорости
7AL
Охр сигнализация, контроль пространства салона, резервный звуковой сигнал, датчик крена
7B3
Розетки 12 В, 4 штук (другие страны)
7BH
Дополнительные зимние шины
7G0
без предварительного оснащения VTS, система сле
7HB
Вариант кожи 1
7JW
Спецкомплект для данного класса а/м -4H0-
7K1
Система контроля давления в шинах
7L8
Система старт-стоп с рекуперацией
7M2
Накладки порога в дверных проёмах с S-эмблемой
7MM
Нормы токсичности ОГ, Евро 6 plus
7P1
Поясничный подпор, электрическая регулировка
7T6
Навигационная система (MID)
7W4
С расшир. системой безопасности (PreCrash Basic, спереди и сзади)
7X5
Парковочный автопилот
7Y5
Ассистент смены полосы движения плюс ассистент движения по полосе (Heading Control Assist)
8EX
Светодиодная фара головного света
8G4
Matrix-Beam
8K4
Включение дневного света, Канада
8Q0
Без корректора фар
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8S9
Плафоны для чтения, базовая комплектация
8SP
Комбинированный задний фонарь, светодиодный
8T4
Автоматическая регулировка дистанции
8WM
Статическое адаптивное и всепогодное освещение
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AH
4-зонный климат-контроль, 2 испарителя
9JB
Исполнение для курящих, пепельницы спереди и сзади
9M9
Дополнительный водяной отопитель с таймером и дистанционное управление
9P1
Контроль ремня безопасности (Индия)
9R1
Система ночного видения (Nightvision)
9WC
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
Рабочее напряжение 12В без чейнджера
9ZW
Комплект для установки мобильного телефона

