Модель
Audi A8 qu. 3,7
2914E212
VIN
WAUZZZ4E74N015804
brand_id
AU
Марка
Audi
Код модели
A8
Модельный год
2004
Годы производства
2004 - 2007
Рынок
Европа
Дата производства
06.12.2003
Цвет кузова
4Z
Цвет крыши
4Z
Оснащение
LV
Страна
Программа продаж для ФРГ (X0A)
Код
BFL
Серийный номер
5073
Рабочий объем
3700
Мощность (кВт)
206
Мощность (л/с)
280
Кол-во цилиндров
8
Примечание
—
Код
GQE
Идентификатор привода осей
6A
A00
Обычная поставка, без самовывоза
A8S
Стандартное исполнение
B01
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
B0A
Сборочная еденица без специфич. предписаний сборки
C07
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CG3
Легкосплавные литые диски 8 1/2J x 18 ET 45
D0H
8-цил. бензиновый двиг. 3,7 л/206 кВт V8 40 кл, с регулированием фаз, без откл. цилиндров, MPI, баз. двиг.: T82
E0A
Исполнения для акций отсутствуют
F0A
Не спец. а/м, стандартное исполнение
FA0
Регламент опытной серии
FC0
Без индивидуальной комплектации
FM0
Вариант базовой комплектации
FQ0
Серийные колёса
G0R
6-ступенчатая АКП для полного привода
GS0
без аппликаций
GT0
Пластиковые декор. накладки
GZ0
Двери с ручным приводом
H5Q
Шины 255/45 R18 99Y
J3F
АКБ 520 А (110 А*ч) "BEM"
K8B
Седан
L0L
В исполнении с левым рулем
N5D
Обивка сиденья из кожи Valcona
NT0
Защита при транспортировке (исп. 1)
PDG
Lunas aislantes doble
PNB
standard navigation system
PRL
forged aluminium alloy wheels, 7.5Jx17, 5-arm parabolic design, with 225/45 R 17 Y tyres
PX8
adaptive light
Q1A
Fahrerhaus Sitzpaket 27 in "Kunstleder Style" mit Einzelsitzen und Sitzheizung
QF0
Без трубки (телефона)
QH1
Голосовое управление
QQ2
Освещение пространства около дверей
QV0
без ТВ-тюнера / цифрового радиоприема
QW1
Центральный пульт управления, спереди
T82
8-цил. бензиновый двигатель 3,7 л агр. 077.C (алюм.)
U2A
Комбинация приборов со шкалой 'км/ч', радиочасами, тахометром и счётчиком суточного пробега в км
UN0
Без Интернета
V0A
Шины без определения марки производителя
VA0
Без продолг. подушки/подушки для отдыха
VC1
Устройство для открывания ворот гаража
VE0
Без индивидуальных зеркал сзади
X0A
Программа продаж для ФРГ
0F2
Топливная система бензинового двигателя с впрыском
0GG
Соответствие экологическому классу Евро 4
0JZ
Без определения класса грузоподъёмности для передней оси
0LW
Спецтаблички/наклейки/серт. безопасности для Германии
0TD
Передние и задние коврики
0VC
Борт. документация на немецком
0W1
Наклейка на блок реле и предохранителей для немецкоязычных стран
0YZ
Без определения класса грузоподъёмности для задней оси
1BK
Пневмоподвеска "4 Corner" с электронным регулированием демпфирования
1C1
Температура начала замерзания до -25 C допуск до -30 C
1CX
Спецкомплект для данного класса а/м -4E0-
1D2
Тягово-сцепное устройство съёмное и запираемое
1EX
Специальная заводская табличка для ЕЭС
1G3
Полноразмерное запасное колесо, легкосплавный диск
1KW
Задние дисковые тормоза
1LL
Передние дисковые тормоза
1SA
Без дополнительной защиты картера
1T3
Знак аварийной остановки и аптечка
1U0
без стола
1VJ
Монтажные детали для 8-цил. двигателя
1WD
Валы с фланцем под шарниры типа Трипод
1X1
Полный привод
1XW
Кожаное спорт. многофункц. рул. колесо
1YD
Диаметр фланца вала КП 108 мм для заднего моста
1Z2
Увеличение объёма заправки топливом в условиях пр-ва
2C7
Травмобезопасная рулевая колонка с электр. регулировкой по оси и с наклоном
2G1
Вставка для заправки неэтилированным бензином
2K1
Бампер усиленный
2KR
Наклейки/таблички на англ./нем. языке
2WP
Зимняя резина 235/55 R17 99 H с алюм. литыми дисками 7 1/2J x 17, ET 40
2Z0
Обозначение модели, не используется
3B0
Без крепления детского сиденья
3D1
Центральная консоль
3FA
Крыша без выреза
3G0
Без крепления детского сиденья (ISOFIX)
3L5
Рег. сидений с эл. приводом, для обоих передних сидений
3X1
Прис-ние дя перевоз.длинном.грузов с футл. для лыж
3Y0
без солнцезащитной шторки
4A3
Сист. подогрева передн. сидений, разд. регулир.
4D0
Без обдува сиденья/массажных сидений
4E7
Сервозамок задней двери
4GK
Атермальное ветровое стекло с солнцезащитной полосой
4K4
Центральный замок с дистанц. управлением
4KV
С затемнением боковые и заднее стёкла
4L6
Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало
4QE
Передние трёхточечн. автоматич. ремни безопасности с преднатяжит. и регулир. высоты
4SX
Косметическое зеркало, слева (исполн. 1)
4TX
Космет. зеркало, справа (исполн. 1)
4UE
Подушки безоп-сти со стороны водит. и рядом сидящего
4V0
Без регулировки сиденья передн. пасс. сзади
5D1
Несущая частота 433.92 - 434.42 Мгц
5K5
Защитная плёнка для транспортировки (вместо консервации окраш. поверхности)
5MG
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RU
Правое наружное зеркало, сферическое (увеличенная зона обзора)
5SL
Асферич. наружн. лев. зеркало
5Z0
Без электр. регулир. задн.одноместн.сидений
6E3
Передний центральный подлокотник
6FB
Корпус наружного зеркала в цвете кузова
6M1
Шнуры (паук) для крепления багажа
6NJ
Панель облицовки потолка Standard
6Q2
Кож. рукоятка рычага переключения передач
6U0
Без дополнительных внешних уплотнителей
6V1
Щиток номерн. знака (ЕЭК)
6W5
Кронштейн номерного знака передний
6XK
Наружн. зеркало с автомат. затемнением с электроприв. складыв./регул. и обогревом
7A2
CD-чейнджер
7AH
Электронный иммобилайзер с противоуг. системой, уст. контроля салона и уст. звукового сигнала с рез. электропитанием
7HB
Вариант кожи 1
7K0
без системы контроля давления в шинах
7M1
Накладки порога в дверных проёмах с металлическими вставками
7P1
Опора поясничн. отдела с электрорегул. в спинках передн. сидений
7Q2
Навигационная система с цветным экраном
7QT
CD-ROM (Европа)
7X2
Парковочный ассистент (передний и задний)
8EN
Бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой и статич. освещ. поворотов, для правостороннего движения
8K7
Автоматическое включение ближнего света фар
8MA
без разъема для наушников сзади
8RY
Динамики с акустической системой Bose
8T1
Система GRA
8X1
Омыватель фар
8YQ
Радио "HIGH"
8Z5
Не для стран с жарким климатом
9AK
Climatronic с регулированием расхода приточного воздуха, без фреона
9B0
Без встроенной системы учёта дорожных сборов
9M0
Отопитель
9P0
без замка ремня безопасности с предупрежд. датчиком
9T1
Обогреваемые форсунки стеклоомывателя, спереди
9W0
без комплекта для подключения автомоб. телефона
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